|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Maximum |
|  |  |  | Approximate | Weight (lbs) |
|  | IATA | Cubic Foot | Tare Weight | Including |
| ULD | Code | Capacity | (lbs) | Tare |
| AMS | AMS | 668 | 695 | 7950 |
| AMJ | AMJ | 603 | 767 | 6950 |
| AAD | AAD | 507 | 635 | 5972 |
| Full Contour | SAA | 435 | 575 | 4890 |
| Contour | AAA | 426 | 460 | 4850 |
| LD-8 | AQF | 252 | 252 | 5400 |
| Demi | AYY | 202 | 301 | 2415 |
| LD-3 | AKE | 153 | 215 | 3500 |
| LD-2 | APE | 121 | 173 | 2791 |